|  |  |
| --- | --- |
| ***[CƠ SỞ ĐĂNG KÝ]***  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Số: | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

*[Tên tỉnh/thành phố] , ngày tháng năm 20*

**BẢN ĐĂNG KÝ THÔNG SỐ KỸ THUẬT**

**CỦA ẮC QUY XE ĐẠP ĐIỆN**

1. Tên và điạ chỉ của cơ sở *sản xuất/nhập khẩu:*
2. Loại ắc quy: *(Chì axít/Lithium-ion/Niken metan hydride)*
3. Nhãn hiệu : *(nếu có thì phải nhận biết được trên sản phẩm)*
4. Số loại:
5. Ký hiệu thiết kế / Ký hiệu sản phẩm: (*Ký hiệu bản vẽ)*
6. Điện áp danh định của ắc quy (V):
7. Dung lượng danh định của ắc quy (Ah):
8. Điện áp ngưỡng của ắc quy (V):
9. Điện áp tổ hợp ắc quy: *[24V (12x2) □; 36V (12x3) □; 48V (12x4) □]*
10. Sơ đồ mắc các ắc quy đơn chiếc: *[ Theo đăng ký tại mục 9]*

*+ Tổ hợp 24V (12x2) ---*

*+ Tổ hợp 36V (12x3) ---*

*+ Tổ hợp 48V (12x4) ---*

*Chú thích:[Dây nối giữa các ắc quy đơn chiếc trong tổ hợp ắc quy là dây điện mềm nhiều sợi, có vỏ bọc cách điện, hai đầu được kẹp cốt, ruột dây dẫn điện đồng, có mặt cắt danh định ≥ 2,5 mm2]*

1. Quy trình nạp ắc quy: *[Cơ sở ĐKTN cung cấp (và/hoặc) bộ nạp điện ắc quy kèm theo]*
2. Ảnh chụp kiểu dáng

|  |
| --- |
| Dán ảnh chụp kiểu dáng ắc quy vào đây và đóng dấu giáp lai  Yêu cầu: Ảnh màu cỡ 10 x 15 cm, ảnh chụp phải thể hiện được các điện cực và các thông số tối thiểu ghi trên ắc quy, phông nền sạch sẽ, đồng màu |

Chúng tôi cam kết bản đăng ký thông số kỹ thuật này là chính xác và chịu hoàn toàn trách nhiệm về các vấn đề phát sinh do khai sai hoặc khai không đủ nội dung

***[QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ]***

*(Chữ ký và đóng dấu)*

***[Họ tên người ký]***

*Ghi chú: Các phần in nghiêng trong ngoặc là phần minh hoạ và sẽ được thay đổi theo từng trường hợp cụ thể của mỗi cơ sở*